浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）

惟学书院多功能厅投影机采购

**询价文件**

2024年5月

**第一部分 邀请书**

:

浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）（以下简称“询价单位”）拟采购惟学书院多功能厅投影机，特邀请贵公司参与本项目询价。

询价单位不负担报价单位在准备和递交标书等投标过程中发生的任何费用。

受邀单位在收到询价单位发出的邀请书后，请立即以邮件或书面形式予以确认；如中途退出投标的，也请尽快以邮件或书面形式通知我们，谢谢合作。

浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）

日期： 年 月 日

**第二部分 报价须知**

**一、项目概况**

惟学书院多功能厅投影机故障，为保障教学体验，需购一台激光投影机以替换，本项目包含新投影机的采购及其替换安装服务。

**二、采购清单**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **货物名称** | **数量（台）** | **最高限价（元）** |
| 激光投影机 | 1 | 3.5 |

**二、技术参数及服务要求**

**（一）安装地点**

|  |  |
| --- | --- |
| **服务地点** | 浙江大学国际联合学院（海宁国际校区）惟学书院多功能厅 |
| **服务范围** | 投影仪设备的采购、替换及安装调试，含所需辅材 |

**（二）技术及服务要求**

|  |  |
| --- | --- |
| **服务参数** | **参数要求** |
| 技术参数 | ▲ 主要参数：  采用3LCD投影技术，3x0.79英寸芯片；  亮度≥ 7000流明，亮度均匀值90%；  对比度50000:1；  标准分辨率 XGA 1920\*1200；  扫描频率： 水平 15-92kHz，垂直 50-85Hz；  ▲ 投影参数：  变聚焦方式：电动；  变焦比 1.6x；  实际焦距 f=24.0-38.2mm;  投射比 1.44-2.33:1；  投影尺寸 50-300英寸；  屏幕比例 16:10；  色彩数目 ≥ 10.7亿色；  ▲ 光源参数：  光源功率 ≥ 400W；  光源寿命：正常模式≥3000小时，经济模式≥4000小时；  ▲ 借口参数：  输入接口：1×视频输入：D-sub 15针，1×视频输入：5BNC，1×HDMI，1×视频输入：DVI-D，1×视频输入：HD-BaseT，3×音频输入：迷你立体声；  输出接口：1×视频输出：D-sub 15针；1×音频输出：迷你立体声；  控制接口：×RS-232C：D-sub 9针，1×遥控器输入：迷你立体声，1×USB A型，1×USB B型，1×有线LAN：RJ-45，1×无线LAN：A型USB；  ▲ 适用环境：  工作温度：0-45℃（0-1500m）；  工作湿度：20%-80%；  存储温度：-10-60℃；  存储湿度：10%-90%；  ★提供产品技术参数彩页（无彩页的提供官网技术参数截图或其他完整的参数证明材料）加盖厂家公章 |
| 安装调试 | 确保在合同签订后10天内完成设备的替换、安装及调试，确保设备正常显示与使用。 |
| 售后服务 | 需提供设备安装起提供不少于3年的设备原厂质保；在设备安装后，应提供售后服务联系方式：如设备在保修期内出现故障，免费提供维修或替换服务，保证设备的修复。 |
| 技术咨询 | 在设备出现故障时，对设备的诊断和处理提供必要的技术意见。 |

**注：如有同类项目经验，请在响应文件中提供相关项目合同。**

**（三）付款方式**

1、设备安装后，需方将组织验收；验收通过后，供方应及时开具发票，需方将向供方支付全部费用。

2、如提供的设备或服务不满足需方要求，需方有权咨询委托第三方处理解决，由此给需方单位造成的一切费用由供方单位承担。

**三、报价文件要求**

1、报价单位应根据询价单位需求编制报价文件，文件格式及要求参考第三部分，报价文件提供一正二副。

2、报价单位应提供盖有公章的报价文件。

3、报价文件编制完成后，请于2025年5月22日前提交电子版本至询价单位邮箱zhaolv@intl.zju.edu.cn。

**四、联系方式**

1、地点：浙江省海宁市海州东路718号浙江大学国际校区行政楼221；

2、邮编：314400

3、电话：87572117

4、联系人：吕昭

**第三部分 报价文件格式**

封面

**正本或副本**

（报价单位名称）

**响 应 文 件**

项目名称：浙江大学国际联合学院(海宁国际校区)

惟学书院多功能厅投影仪采购

报价单位名称（盖章）：

报价单位地址：

授权代表签字：

日期： 年 月 日

**报价表**

金额单位：人民币 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 单价 | 金额 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **总价** 金额大写：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | |  |

报价单位名称（盖章）：

授权代表签字：

日期： 年 月 日

**技术偏离表**

项目名称：

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **需求概述** | **需求详细描述** | **响应规格** | **是否偏离**  **（详细说明）** |
| 技术要求 | 满足采购需求中技术要求，如有偏离请详细说明 |  |  |
| 安装调试 | 确保在合同签订后10天内完成设备的替换、安装及调试，确保设备正常显示与使用。 |  |  |
| 售后服务 | 需提供设备安装起提供不少于3年的设备原厂质保；在设备安装后，应提供售后服务联系方式：如设备在保修期内出现故障，免费提供维修或替换服务，保证设备的修复。 |  |  |
|  |  |  |  |

**说明：**

**1、逐项按照询价文件要求填写响应规格。**

**2、偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。**

**3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担响应风险。**

报价单位名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年 月 日

**商务偏离表**

项目名称：XXX

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **磋商文件要求** | **响应规格** | **是否偏离**  **（详细说明）** |
| 付款条件 | 设备安装后，需方将组织验收；验收通过后，供方应及时开具发票，需方将向供方支付全部费用。 |  |  |
|  |  |  |  |

**说明：**

**1、逐项按照询价文件要求填写响应规格。**

**2、偏离说明是指对询价文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于招标要求）、负偏离（低于招标要求）、无偏离（满足招标要求）。**

**3、如不填写或填写不全或未如实填写，自行承担响应风险。**

报价单位名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年 月 日

**报价单位一般情况**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业名称： | | |
| 2 | 总部地址： | | |
| 3 | 当地代表处地址： | | |
| 4 | 电话： | | 联系人： |
| 5 | 传真： | | 电子信箱： |
| 6 | 注册地： | | 注册年份： |
| 7 | 公司的资质等级（请附上有关证书的复印件） | | |
| 8 | 公司（是否通过，何种）质量保证体系认证（如通过请附相关证书复印件，提供认证机构年审监督报告） | | |
| 9 | 作为承包人经历年数 |  | |
| 10 | 其他需要说明的情况 |  | |

**说明：所有报价单位都须填写此表。**

报价单位名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年 月 日

**法定代表人资格证明书**

致: 浙江大学国际联合学院(海宁国际校区)：

我 （姓名）系 （报价单位名称）的法定代表人，身份证号： 。

特此证明。

|  |
| --- |
| 法定代表人身份证：  复印件粘贴处 |

报价单位名称（盖章）：

授权代表签字：

日期：  年 月 日